"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 52/9	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 52/9	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-10		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	6 980,62	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 716	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	43,16	тыс. руб.	
   строительных работ	6 980,62	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	5 632,5474292	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	150,0237005	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)
Примечание: 2.2 / 2,666; V=3,995+0,312	100 м2	4,307		4,307						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			847,96216					245 705,52	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	847,96216			289,76		245 705,52	
	2	ЭМ									4 429,03	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			6,538026					2 080,79	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	6,538026			672,87		4 399,24	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	6,538026			318,26		2 080,79	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	3,5166655	6,62	1,28	8,47		29,79	
	4	М									39 568,27	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		1,50745	35,71	0,58	20,71		31,22	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		9,4754	3 392,36	1,23	4 172,6		39 537,05	
		Итого прямые затраты									291 783,61	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		20,84588			0		0	
		ФОТ									247 786,31	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					220 529,82	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					109 025,98	
		Всего по позиции							144 262,69		621 339,41	
2	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	4,307		4,307						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			159,389149					46 184,6	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	159,389149			289,76		46 184,6	
	2	ЭМ									2 214,72	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,269013					1 040,4	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	3,269013			672,87		2 199,62	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	3,269013			318,26		1 040,4	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	1,783098	6,62	1,28	8,47		15,1	
	4	М									19 768,53	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		4,7377	3 392,36	1,23	4 172,6		19 768,53	
		Итого прямые затраты									69 208,25	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		10,42294			0		0	
		ФОТ									47 225	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					42 030,25	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					20 779	
		Всего по позиции							30 651,85		132 017,5	
3	ГЭСНр61-02-001-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (шуба) (40мм)
	100 м2	0,418		0,418						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			83,6418					24 236,05	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	174	1,15	83,6418			289,76		24 236,05	
	2	ЭМ									429,84	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,634524					201,94	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,634524			672,87		426,95	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,634524			318,26		201,94	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	0,341297	6,62	1,28	8,47		2,89	
	4	М									3 840,15	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,1463	35,71	0,58	20,71		3,03	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		0,9196	3 392,36	1,23	4 172,6		3 837,12	
		Итого прямые затраты									28 707,98	
3.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,81		2,01058			0		0	
		ФОТ									24 437,99	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					21 749,81	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					10 752,72	
		Всего по позиции							146 436,63		61 210,51	
4	ГЭСНр61-02-001-02
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-01 (шуба)
V=0,418*2	100 м2	0,418	2	0,836						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			32,6876					9 471,56	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	34	1,15	32,6876			289,76		9 471,56	
	2	ЭМ									429,88	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,634524					201,94	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,634524			672,87		426,95	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,634524			318,26		201,94	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,346104	6,62	1,28	8,47		2,93	
	4	М									3 837,12	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,9196	3 392,36	1,23	4 172,6		3 837,12	
		Итого прямые затраты									13 940,5	
4.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		2,02312			0		0	
		ФОТ									9 673,5	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					8 609,42	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					4 256,34	
		Всего по позиции							64 129,81		26 806,26	
5	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=0,418+4,307+0,114	100 м2	4,839		4,839						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			454,09176					117 559,82	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	454,09176			258,89		117 559,82	
	2	ЭМ									401,46	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,7234305					230,24	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,7234305			548,43		396,75	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,7234305			318,26		230,24	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,556485	6,62	1,28	8,47		4,71	
	4	М									237 725,15	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,87102	35,71	0,58	20,71		18,04	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		532,29	353,61	1,23	434,94		231 514,21	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		1,20975	4 338,27	1,18	5 119,16		6 192,9	
		Итого прямые затраты									355 916,67	
		ФОТ									117 790,06	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					104 833,15	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					51 827,63	
		Всего по позиции							105 926,32		512 577,45	
6	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)
Примечание: 2.1 / 0,8	м3	0,1		0,1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,06985					1 082,62	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	4,06985			266,01		1 082,62	
	2	ЭМ									35,48	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,04945					17,31	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,023			1 484,25		34,14	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,023			427,52		9,83	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,02645	37,32	1,36	50,76		1,34	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,02645			282,64		7,48	
	4	М									120,2	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,0044	35,71	0,58	20,71		0,09	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,0253	3 859,62	1,23	4 747,33		120,11	
		Итого прямые затраты									1 255,61	
6.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,0402			15 496,86		622,97	
6.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,023			0		0	
		ФОТ									1 099,93	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					1 011,94	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					571,96	
		Всего по позиции							34 624,8		3 462,48	
7	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
Примечание: 2.4 / 0,376; V=0,214+0,017	100 м2	0,231		0,231						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			85,91121					26 424,57	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	85,91121			307,58		26 424,57	
	2	ЭМ									474,95	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,701316					223,2	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,701316			672,87		471,89	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,701316			318,26		223,2	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,361284	6,62	1,28	8,47		3,06	
	4	М									4 242,7	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,08085	35,71	0,58	20,71		1,67	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		1,0164	3 392,36	1,23	4 172,6		4 241,03	
		Итого прямые затраты									31 365,42	
7.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		2,23608			0		0	
		ФОТ									26 647,77	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					23 716,52	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					11 725,02	
		Всего по позиции							289 207,62		66 806,96	
8	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2	0,148		0,148						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,883964					1 005,52	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	3,883964			258,89		1 005,52	
		Итого прямые затраты									1 005,52	
8.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		0,6808			0		0	
		ФОТ									1 005,52	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					915,02	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					522,87	
		Всего по позиции							16 509,53		2 443,41	
9	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)
Примечание: 2.5 / 0,043	100 м2	0,148		0,148						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,50895					6 842,95	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	22,50895			304,01		6 842,95	
	2	ЭМ									62,97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,30636					89,06	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,029785			1 642,67		48,93	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,029785			365,77		10,89	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,276575	37,32	1,36	50,76		14,04	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,276575			282,64		78,17	
	4	М									9 115,26	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,00148	35,71	0,58	20,71		0,03	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,001924	4 800,85	1,45	6 961,23		13,39	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		1,776	92,95	1,23	114,33		203,05	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		15,984	353,61	1,23	434,94		6 952,08	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		0,4588	3 392,36	1,23	4 172,6		1 914,39	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,00037	76 630,4	1,14	87 358,66		32,32	
		Итого прямые затраты									16 110,24	
		ФОТ									6 932,01	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					6 238,81	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					2 887,18	
		Всего по позиции							170 515,07		25 236,23	
10	ГЭСНр61-03-006-05
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов
Примечание: 2.6 / 0,0464	100 м2	0,458		0,458						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			212,94481					71 817,77	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	404,3	1,15	212,94481			337,26		71 817,77	
	2	ЭМ									1 240,4	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,84345					586,7	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	1,84345			672,87		1 240,4	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	1,84345			318,26		586,7	
	4	М									11 087,41	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,1603	35,71	0,58	20,71		3,32	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		2,6564	3 392,36	1,23	4 172,6		11 084,09	
		Итого прямые затраты									84 732,28	
10.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		5,8624			0		0	
		ФОТ									72 404,47	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					64 439,98	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					31 857,97	
		Всего по позиции							395 262,51		181 030,23	
11	ГЭСНр61-03-001-01
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (30мм)
	100 м2	0,114		0,114						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			32,874636					10 111,58	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	250,76	1,15	32,874636			307,58		10 111,58	
	2	ЭМ									117,2	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,173052					55,08	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,173052			672,87		116,44	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,173052			318,26		55,08	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,68	1,15	0,089148	6,62	1,28	8,47		0,76	
	4	М									1 047,32	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0399	35,71	0,58	20,71		0,83	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		0,2508	3 392,36	1,23	4 172,6		1 046,49	
		Итого прямые затраты									11 331,18	
11.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		0,55176			0		0	
		ФОТ									10 166,66	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					9 048,33	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					4 473,33	
		Всего по позиции							218 007,37		24 852,84	
12	ГЭСНр61-03-001-02
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-01
	100 м2	0,114		0,114						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,572768					1 406,49	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	34,88	1,15	4,572768			307,58		1 406,49	
	2	ЭМ									58,6	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,086526					27,54	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,086526			672,87		58,22	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,086526			318,26		27,54	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,34	1,15	0,044574	6,62	1,28	8,47		0,38	
	4	М									523,24	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,1254	3 392,36	1,23	4 172,6		523,24	
		Итого прямые затраты									2 015,87	
12.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		0,27588			0		0	
		ФОТ									1 434,03	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					1 276,29	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					630,97	
		Всего по позиции							34 413,42		3 923,13	
13	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
Примечание: 2.7 / 19,556	100 м2	17,8892		17,8892						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 294,2210078					454 931,63	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	1 294,2210078			351,51		454 931,63	
	2	ЭМ									916,63	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			127,7557218					36 108,88	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	11,7263706	37,32	1,36	50,76		595,23	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	11,7263706			282,64		3 314,34	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	116,0293512	2,31	1,2	2,77		321,4	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	116,0293512			282,64		32 794,54	
	4	М									96 260,55	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		7,334572	35,71	0,58	20,71		151,9	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,178892	215 084,63	1,89	406 509,95		72 721,38	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		35,7784	531,44	1,23	653,67		23 387,27	
		Итого прямые затраты									588 217,69	
13.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		6 440,112	48,81	1,47	71,75		462 078,04	
		ФОТ									491 040,51	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					437 026,05	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					216 057,82	
		Всего по позиции							95 218,32		1 703 379,6	
14	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
Примечание: 2.8 / 23,6114	100 м2	23,5652		23,5652						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			144,9171431					46 121,33	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	144,9171431			318,26		46 121,33	
	2	ЭМ									202,97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,6774996					203,55	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,3387498			548,43		185,78	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,3387498			318,26		107,81	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,3387498	37,32	1,36	50,76		17,19	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,3387498			282,64		95,74	
	4	М									214,21	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		2,35652	56,11	1,62	90,9		214,21	
		Итого прямые затраты									46 742,06	
14.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,2427216	60 840,08	1,19	72 399,7		17 572,97	
		ФОТ									46 324,88	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					41 692,39	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					19 294,31	
		Всего по позиции							5 317,24		125 301,73	
15	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
Примечание: 2.9 / 4,0554	100 м2	5,676		5,676						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			81,820959					25 749,06	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	81,820959			314,7		25 749,06	
	2	ЭМ									138,38	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,32637					100,96	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,2447775			548,43		134,24	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,2447775			318,26		77,9	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0815925	37,32	1,36	50,76		4,14	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0815925			282,64		23,06	
	4	М									114 143,13	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		0,8514	56,11	1,62	90,9		77,39	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		24,9744	531,44	1,23	653,67		16 325,02	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		1 362,24	48,81	1,47	71,75		97 740,72	
		Итого прямые затраты									140 131,53	
		ФОТ									25 850,02	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					23 265,02	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					10 766,53	
		Всего по позиции							30 684,12		174 163,08	
16	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
Примечание: 2.10 / 1,45	100 м2	1,039		1,039						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,145203					2 579,56	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	7,145203			361,02		2 579,56	
	2	ЭМ									46,84	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0298712					10,21	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0149356			548,43		8,19	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0149356			318,26		4,75	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0149356			1 642,67		24,53	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0149356			365,77		5,46	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	2,0909875	5,67	1,18	6,69		13,99	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0149356	6,62	1,28	8,47		0,13	
	4	М									1 431,08	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		2,02605	60,6	1,18	71,51		144,88	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,013507	80 020,98	1,19	95 224,97		1 286,2	
		Итого прямые затраты									4 067,69	
		ФОТ									2 589,77	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					2 190,95	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					1 122,67	
		Всего по позиции							7 104,24		7 381,31	
17	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
Примечание: 2.11 / 1,45; V=1,039*2	100 м2	1,039	2	2,078						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,3790038					4 921,07	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	16,3790038			300,45		4 921,07	
	2	ЭМ									95,07	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0896138					29,94	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,0597425			548,43		32,76	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0597425			318,26		19,01	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0298713			1 642,67		49,07	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0298713			365,77		10,93	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	1,9416313	5,67	1,18	6,69		12,99	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0298713	6,62	1,28	8,47		0,25	
	4	М									2 028,81	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		6,234	60,6	1,18	71,51		445,79	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,016624	80 020,98	1,19	95 224,97		1 583,02	
		Итого прямые затраты									7 074,89	
		ФОТ									4 951,01	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					4 188,55	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					2 146,26	
		Всего по позиции							12 906,35		13 409,7	
18	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
Примечание: 2.12 / 22,1614	100 м2	22,5262		22,5262						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			416,774684					128 078,31	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	291,6529061			318,26		92 821,45	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	122,7385059			282,64		34 690,81	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	2,383272			237,51		566,05	
	2	ЭМ									1 065,54	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,9428848					618,34	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	1,9428848			548,43		1 065,54	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	1,9428848			318,26		618,34	
		Итого прямые затраты									129 762,19	
18.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		1,0362052	52 265,82	1,79	93 555,82		96 943,03	
18.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		315,3668	98,12	1,19	116,76		36 822,23	
		ФОТ									128 696,65	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					115 826,99	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					53 602,15	
		Всего по позиции							19 220,13		432 956,59	
19	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
Примечание: 2.15 / 0,284; V=0,728+0,048	100 м	0,776		0,776						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			36,954284					10 444,76	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	36,954284			282,64		10 444,76	
	2	ЭМ									23,2	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,107088					31,54	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,035696			548,43		19,58	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,035696			318,26		11,36	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,071392	37,32	1,36	50,76		3,62	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,071392			282,64		20,18	
	4	М									1 009,65	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,003104	70 296,2	1,14	80 137,67		248,75	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,004656	149 930,17	1,09	163 423,89		760,9	
		Итого прямые затраты									11 509,15	
19.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,142784	91 285	1,06	96 762,1		13 816,08	
19.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,173824			0		0	
		ФОТ									10 476,3	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					9 428,67	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					4 819,1	
		Всего по позиции							50 996,13		39 573	
20	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)
Примечание: 2.17 / 0,143	100 м2	0,2236		0,2236						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,679948					1 356,06	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	4,679948			289,76		1 356,06	
	2	ЭМ									1,41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0025714					0,82	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0025714			548,43		1,41	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0025714			318,26		0,82	
	4	М									144,94	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,02236	56,11	1,62	90,9		2,03	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,0020124	60 697,21	1,17	71 015,74		142,91	
		Итого прямые затраты									1 503,23	
20.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0036	77 205,08	1,37	105 770,96		380,78	
		ФОТ									1 356,88	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 221,19	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					624,16	
		Всего по позиции							16 678,71		3 729,36	
21	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
V=0,074+0,243	100 м2	0,317		0,317						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,90379					7 699,86	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	73,8	1,15	26,90379			286,2		7 699,86	
	2	ЭМ									2	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0036455					1,16	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0036455			548,43		2	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0036455			318,26		1,16	
	4	М									155,96	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0317	56,11	1,62	90,9		2,88	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0068		0,0021556	60 697,21	1,17	71 015,74		153,08	
		Итого прямые затраты									7 858,98	
21.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0113		0,0035821	77 205,08	1,37	105 770,96		378,88	
		ФОТ									7 701,02	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					6 930,92	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					3 542,47	
		Всего по позиции							59 026,03		18 711,25	
22	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2	0,3076		0,3076						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,212134					7 035,07	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	26,212134			268,39		7 035,07	
	2	ЭМ									1,94	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0035374					1,13	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0035374			548,43		1,94	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0035374			318,26		1,13	
	4	М									197,21	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,03076	56,11	1,62	90,9		2,8	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,0027376	60 697,21	1,17	71 015,74		194,41	
		Итого прямые затраты									7 235,35	
22.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0049524	77 205,08	1,37	105 770,96		523,82	
		ФОТ									7 036,2	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					6 332,58	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					3 236,65	
		Всего по позиции							56 334,2		17 328,4	
23	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
Примечание: 2.18 / 25,264	100 м2	23,01		23,01						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 323,7365375					378 853,4	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	1 323,7365375			286,2		378 853,4	
	2	ЭМ									1 269,82	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,3153813					736,89	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	2,3153813			548,43		1 269,82	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	2,3153813			318,26		736,89	
	4	М									87 261,78	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,20709	16 496,03	0,89	14 681,47		3 040,39	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,80535	91 734,54	1,14	104 577,38		84 221,39	
		Итого прямые затраты									468 121,89	
23.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		78,234	625,83	1,53	957,52		74 910,62	
		ФОТ									379 590,29	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					375 794,39	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					222 629,71	
		Всего по позиции							49 606,98		1 141 456,61	
24	ГЭСНр62-01-009-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2	0,124		0,124						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20,06382					5 742,27	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	140,7	1,15	20,06382			286,2		5 742,27	
	2	ЭМ									5,41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,022816					6,75	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,15	0,008556			548,43		4,69	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,15	0,008556			318,26		2,72	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,1	1,15	0,01426	37,32	1,36	50,76		0,72	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	1,15	0,01426			282,64		4,03	
	4	М									914,53	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,18		0,02232	56,11	1,62	90,9		2,03	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,0441		0,0054684	25 237,94	1,42	35 837,87		195,98	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	1,1		0,1364	531,44	1,23	653,67		89,16	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,17856	2 507,62	1,23	3 084,37		550,75	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0087		0,0010788	60 697,21	1,17	71 015,74		76,61	
		Итого прямые затраты									6 668,96	
24.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0231		0,0028644	77 205,08	1,37	105 770,96		302,97	
		ФОТ									5 749,02	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					5 174,12	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					2 644,55	
		Всего по позиции							119 279,03		14 790,6	
Балконы	
25	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)
	100 м2	0,227		0,227						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			29,02876					8 204,69	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	111,2	1,15	29,02876			282,64		8 204,69	
	2	ЭМ									679,94	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,46989					132,81	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	38,4	1,15	10,02432			2,44		24,46	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	19,2	1,15	5,01216			126,02		631,63	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,8	1,15	0,46989	37,32	1,36	50,76		23,85	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,8	1,15	0,46989			282,64		132,81	
		Итого прямые затраты									9 017,44	
25.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		7,491			0		0	
		ФОТ									8 337,5	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					7 420,38	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					4 085,38	
		Всего по позиции							90 410,57		20 523,2	
26	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
V=-0,227*24	100 м2	-0,227	24	-5,448						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-17,041344					-4 816,57	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	2,72	1,15	-17,041344			282,64		-4 816,57	
		Итого прямые затраты									-4 816,57	
26.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,1		-5,9928			0		0	
		ФОТ									-4 816,57	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					-4 286,75	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					-2 360,12	
		Всего по позиции							50 499,74		-11 463,44	
27	ГЭСН11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой
	100 м2	0,227		0,227						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,886142					2 954,73	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч	29,6	1,3225	8,886142			332,51		2 954,73	
	2	ЭМ									136,65	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,182735					55,48	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,33	1,4375	0,1076831			548,43		59,06	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,33	1,4375	0,1076831			318,26		34,27	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,4375	0,0750519	37,32	1,36	50,76		3,81	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,4375	0,0750519			282,64		21,21	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч	7	1,4375	2,2841875	26,26	1,23	32,3		73,78	
	4	М									2 843,91	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,5		0,1135	56,11	1,62	90,9		10,32	
	[01.2.01.02-0031]
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т	0,023		0,005221	23 335,8	1,25	29 169,75		152,3	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг	54		12,258	160,27	1,05	168,28		2 062,78	
	[01.3.05.30-0001]
	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
	т	0,004		0,000908	577 267,39	1,18	681 175,52		618,51	
		Итого прямые затраты									5 990,77	
27.1	[01.2.03.03-0067]
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100
	т	0,246		0,055842	28 495,35	1,19	33 909,47		1 893,57	
27.2	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	112		25,424	195,07	1,81	353,08		8 976,71	
		ФОТ									3 010,21	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					3 034,29	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					1 663,14	
		Всего по позиции							94 971,28		21 558,48	
28	ГЭСН11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2	0,227		0,227						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,0083					3 165,87	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	40	1,3225	12,0083			263,64		3 165,87	
	2	ЭМ									614,74	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,6297832					207,84	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,1	1,4375	0,3589438			1 642,67		589,63	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,1	1,4375	0,3589438			365,77		131,29	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	3,41	1,4375	1,1127256	8,54	1,05	8,97		9,98	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч	0,7	1,4375	0,2284188			6,02		1,38	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,83	1,4375	0,2708394	37,32	1,36	50,76		13,75	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,83	1,4375	0,2708394			282,64		76,55	
	4	М									16,45	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	3,5		0,7945	35,71	0,58	20,71		16,45	
		Итого прямые затраты									4 004,9	
28.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	3,06		0,69462			5 967,31		4 145,01	
		ФОТ									3 373,71	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					3 400,7	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					1 863,97	
		Всего по позиции							59 095,07		13 414,58	
Водосточные трубы	
29	ГЭСНр58-01-010-01
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м	2,6		2,6						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			110,032					31 099,44	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	36,8	1,15	110,032			282,64		31 099,44	
	2	ЭМ									213,17	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3887					123,71	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,3887			548,43		213,17	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,3887			318,26		123,71	
	4	М									85,39	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т	0,0005		0,0013	60 258,2	1,09	65 681,44		85,39	
		Итого прямые затраты									31 521,71	
29.1	[08.1.02.22-0001]
	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм
	м	114,5		297,7	196,34	1,2	235,61		70 141,1	
		ФОТ									31 223,15	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					28 100,84	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					14 362,65	
		Всего по позиции							55 433,19		144 126,3	
30	ГЭСНр58-01-010-03
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт	0,61		0,61						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			37,6004					10 627,38	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	53,6	1,15	37,6004			282,64		10 627,38	
	2	ЭМ									30,78	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,05612					17,86	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,05612			548,43		30,78	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,05612			318,26		17,86	
	4	М									831,29	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,01		0,0061	119 541,4	1,14	136 277,2		831,29	
		Итого прямые затраты									11 507,31	
30.1	[12.1.01.05-0053]
	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		61	237,18	1,2	284,62		17 361,82	
30.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,0488			0		0	
		ФОТ									10 645,24	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					9 580,72	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					4 896,81	
		Всего по позиции							71 060,1		43 346,66	
31	ГЭСНр58-01-010-05
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт	0,2		0,2						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,373					2 931,82	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	10,373			282,64		2 931,82	
	2	ЭМ									10,09	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0184					5,86	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,0184			548,43		10,09	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,0184			318,26		5,86	
	4	М									817,66	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,006	119 541,4	1,14	136 277,2		817,66	
		Итого прямые затраты									3 765,43	
31.1	[12.1.01.05-0052]
	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		20	237,1	1,2	284,52		5 690,4	
31.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,0016			0		0	
		ФОТ									2 937,68	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					2 643,91	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 351,33	
		Всего по позиции							67 255,35		13 451,07	
32	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт	0,2		0,2						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,373					2 931,82	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	10,373			282,64		2 931,82	
	2	ЭМ									10,09	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0184					5,86	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,0184			548,43		10,09	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,0184			318,26		5,86	
	4	М									817,66	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,006	119 541,4	1,14	136 277,2		817,66	
		Итого прямые затраты									3 765,43	
32.1	[08.1.02.01-0002]
	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм
	шт	100		20	528,32	1,2	633,98		12 679,6	
32.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,016			0		0	
		ФОТ									2 937,68	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					2 643,91	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 351,33	
		Всего по позиции							102 201,35		20 440,27	
33	ГЭСНр58-01-022-01
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах
	100 шт	2		2						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			86,94					23 539,87	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	37,8	1,15	86,94			270,76		23 539,87	
	2	ЭМ									12,61	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,023					7,32	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,023			548,43		12,61	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,023			318,26		7,32	
	4	М									13 385,32	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т	0,078		0,156	55 898,18	1,52	84 965,23		13 254,58	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,0004		0,0008	149 930,17	1,09	163 423,89		130,74	
		Итого прямые затраты									36 945,12	
33.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,016			0		0	
		ФОТ									23 547,19	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					21 192,47	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					10 831,71	
		Всего по позиции							34 484,65		68 969,3	
34	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=46,61*0,1	т	4,661		4,661			786,73		3 666,95	
		Всего по позиции									3 666,95	
35	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=46,61*0,9	т	41,949		41,949			59,29		2 487,16	
		Всего по позиции									2 487,16	
36	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	46,61		46,61			186,89		8 710,94	
		Всего по позиции									8 710,94	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад			3 268 073,93	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			1 716 000,48	
		   эксплуатация машин и механизмов			15 371,81	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			43 161,11	
		   материальные ресурсы			1 478 675,48	
		   перевозка			14 865,05	
		Итого ФОТ (справочно)			1 759 161,59	
		Итого накладные расходы			1 607 201,63	
		Итого сметная прибыль			827 843,55	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад			5 703 119,11	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			5 632,5474292	
		   затраты труда машинистов			150,0237005	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			5 703 119,11	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			3 268 073,93	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			1 716 000,48	
		      эксплуатация машин и механизмов			15 371,81	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			43 161,11	
		      материальные ресурсы			1 478 675,48	
		      перевозка			14 865,05	
		   Всего ФОТ (справочно)			1 759 161,59	
		   Всего накладные расходы			1 607 201,63	
		   Всего сметная прибыль			827 843,55	
				
		ВСЕГО по смете			5 703 119,11	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			3 268 073,93	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			1 716 000,48	
		      эксплуатация машин и механизмов			15 371,81	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			43 161,11	
		      материальные ресурсы			1 478 675,48	
		      перевозка			14 865,05	
		   Всего ФОТ (справочно)			1 759 161,59	
		   Всего накладные расходы			1 607 201,63	
		   Всего сметная прибыль			827 843,55	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			5 632,5474292	
		   затраты труда машинистов			150,0237005	
		Итого			5 703 119,11	
		Итого			5 703 119,11	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((5 703 119,11+0+0+0)*2%) = 114 062,38	2%	114 062,38	
		Итого			5 817 181,49	
		НДС	(5 817 181,49*20%) = 1 163 436,3	20%	1 163 436,3	
		Итого			6 980 617,79	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 52/9	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 52/9	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	4,307	V=3,995+0,312			
1.1	Строительный мусор	т	20,84588	V=(3,995+0,312)*4,84			
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	4,307	V=4,307			
2.1	Строительный мусор	т	10,42294	V=4,307*2,42			
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (шуба) (40мм)	100 м2	0,418	V=0,418			
3.1	Строительный мусор	т	2,01058	V=0,418*4,81			
4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-01 (шуба)	100 м2	0,836	V=0,418*2			
4.1	Строительный мусор	т	2,02312	V=0,418*2*2,42			
5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	4,839	V=0,418+4,307+0,114			
6	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)	м3	0,1	V=0,1			
6.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,0402	V=0,1*0,402			
6.2	Строительный мусор	т	0,023	V=0,1*0,23			
7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,231	V=0,214+0,017			
7.1	Строительный мусор	т	2,23608	V=(0,214+0,017)*9,68			
8	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,148	V=0,148			
8.1	Строительный мусор	т	0,6808	V=0,148*4,6			
9	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)	100 м2	0,148	V=0,148			
10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2	0,458	V=0,458			
10.1	Строительный мусор	т	5,8624	V=0,458*12,8			
11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	0,114	V=0,114			
11.1	Строительный мусор	т	0,55176	V=0,114*4,84			
12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-01	100 м2	0,114	V=0,114			
12.1	Строительный мусор	т	0,27588	V=0,114*2,42			
13	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	17,8892	V=17,8892			
13.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	6 440,112	V=17,8892*120*3			
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	23,5652	V=23,5652			
14.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,2427216	V=23,5652*0,0103			
15	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	5,676	V=5,676			
16	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	1,039	V=1,039			
17	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	2,078	V=1,039*2			
18	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	22,5262	V=22,5262			
18.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	1,0362052	V=22,5262*0,046			
18.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	315,3668	V=22,5262*14			
19	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,776	V=0,728+0,048			
19.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,142784	V=(0,728+0,048)*0,184			
19.2	Строительный мусор	т	0,173824	V=(0,728+0,048)*0,224			
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)	100 м2	0,2236	V=0,2236			
20.1	Краска масляная 	т	0,0036	V=0,2236*0,0161			
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,317	V=0,074+0,243			
21.1	Краска масляная	т	0,0035821	V=(0,074+0,243)*0,0113			
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,3076	V=0,3076			
22.1	Краска масляная 	т	0,0049524	V=0,3076*0,0161			
23	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	23,01	V=23,01			
23.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	78,234	V=23,01*3,4			
24	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,124	V=0,124			
24.1	Краска масляная	т	0,0028644	V=0,124*0,0231			
25	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)	100 м2	0,227	V=0,227			
25.1	Строительный мусор	т	7,491	V=0,227*33			
26	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-5,448	V=-0,227*24			
26.1	Строительный мусор	т	-5,9928	V=-0,227*24*1,1			
27	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой	100 м2	0,227	V=0,227			
27.1	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т	0,055842	V=0,227*0,246			
27.2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	25,424	V=0,227*112			
28	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,227	V=0,227			
28.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,69462	V=0,227*3,06			
29	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2,6	V=2,6			
29.1	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м	297,7	V=2,6*114,5			
30	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0,61	V=0,61			
30.1	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	61	V=0,61*100			
30.2	Строительный мусор	т	0,0488	V=0,61*0,08			
31	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0,2	V=0,2			
31.1	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	20	V=0,2*100			
31.2	Строительный мусор	т	0,0016	V=0,2*0,008			
32	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0,2	V=0,2			
32.1	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм	шт	20	V=0,2*100			
32.2	Строительный мусор	т	0,016	V=0,2*0,08			
33	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	2	V=2			
33.1	Строительный мусор	т	0,016	V=2*0,008			
34	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	4,661	V=46,61*0,1			
35	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	41,949	V=46,61*0,9			
36	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	46,61	V=46,61			
	
Составил:		А.И.Бабарыкин