"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 23/7	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 23/7	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-08		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	5 014,04	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 215,59	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	35,12	тыс. руб.	
   строительных работ	5 014,04	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3 945,0119347	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	122,254547	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)
Примечание: 2.2 / 2,666; V=2,418+0,2725	100 м2	2,6905		2,6905						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			529,70564					153 487,51	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	529,70564			289,76		153 487,51	
	2	ЭМ									2 766,73	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,084179					1 299,83	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	4,084179			672,87		2 748,12	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	4,084179			318,26		1 299,83	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	2,1967933	6,62	1,28	8,47		18,61	
	4	М									24 717,54	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,941675	35,71	0,58	20,71		19,5	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		5,9191	3 392,36	1,23	4 172,6		24 698,04	
		Итого прямые затраты									182 271,61	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		13,02202			0		0	
		ФОТ									154 787,34	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					137 760,73	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					68 106,43	
		Всего по позиции							144 262,69		388 138,77	
2	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	2,6905		2,6905						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			99,5673335					28 850,63	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	99,5673335			289,76		28 850,63	
	2	ЭМ									1 383,49	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,0420895					649,92	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	2,0420895			672,87		1 374,06	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	2,0420895			318,26		649,92	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	1,113867	6,62	1,28	8,47		9,43	
	4	М									12 349,02	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		2,95955	3 392,36	1,23	4 172,6		12 349,02	
		Итого прямые затраты									43 233,06	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		6,51101			0		0	
		ФОТ									29 500,55	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					26 255,49	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					12 980,24	
		Всего по позиции							30 651,85		82 468,79	
3	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=2,6905+0,066	100 м2	2,7565		2,7565						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			258,66996					66 967,07	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	258,66996			258,89		66 967,07	
	2	ЭМ									228,69	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4120968					131,15	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,4120968			548,43		226,01	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,4120968			318,26		131,15	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,3169975	6,62	1,28	8,47		2,68	
	4	М									135 418,35	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,49617	35,71	0,58	20,71		10,28	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		303,215	353,61	1,23	434,94		131 880,33	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		0,689125	4 338,27	1,18	5 119,16		3 527,74	
		Итого прямые затраты									202 745,26	
		ФОТ									67 098,22	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					59 717,42	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					29 523,22	
		Всего по позиции							105 926,32		291 985,9	
4	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)
Примечание: 2.1 / 0,8	м3	0,1		0,1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,06985					1 082,62	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	4,06985			266,01		1 082,62	
	2	ЭМ									35,48	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,04945					17,31	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,023			1 484,25		34,14	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,023			427,52		9,83	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,02645	37,32	1,36	50,76		1,34	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,02645			282,64		7,48	
	4	М									120,2	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,0044	35,71	0,58	20,71		0,09	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,0253	3 859,62	1,23	4 747,33		120,11	
		Итого прямые затраты									1 255,61	
4.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,0402			15 496,86		622,97	
4.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,023			0		0	
		ФОТ									1 099,93	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					1 011,94	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					571,96	
		Всего по позиции							34 624,8		3 462,48	
5	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
Примечание: 2.4 / 0,376; V=0,121+0,068	100 м2	0,189		0,189						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			70,29099					21 620,1	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	70,29099			307,58		21 620,1	
	2	ЭМ									388,6	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,573804					182,62	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,573804			672,87		386,1	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,573804			318,26		182,62	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,295596	6,62	1,28	8,47		2,5	
	4	М									3 471,3	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,06615	35,71	0,58	20,71		1,37	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,8316	3 392,36	1,23	4 172,6		3 469,93	
		Итого прямые затраты									25 662,62	
5.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		1,82952			0		0	
		ФОТ									21 802,72	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					19 404,42	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					9 593,2	
		Всего по позиции							289 207,62		54 660,24	
6	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2	0,172		0,172						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,513796					1 168,58	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	4,513796			258,89		1 168,58	
		Итого прямые затраты									1 168,58	
6.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		0,7912			0		0	
		ФОТ									1 168,58	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					1 063,41	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					607,66	
		Всего по позиции							16 509,59		2 839,65	
7	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)
Примечание: 2.5 / 0,043	100 м2	0,172		0,172						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,15905					7 952,61	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	26,15905			304,01		7 952,61	
	2	ЭМ									73,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,35604					103,51	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,034615			1 642,67		56,86	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,034615			365,77		12,66	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,321425	37,32	1,36	50,76		16,32	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,321425			282,64		90,85	
	4	М									10 593,43	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,00172	35,71	0,58	20,71		0,04	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,002236	4 800,85	1,45	6 961,23		15,57	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		2,064	92,95	1,23	114,33		235,98	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		18,576	353,61	1,23	434,94		8 079,45	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		0,5332	3 392,36	1,23	4 172,6		2 224,83	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,00043	76 630,4	1,14	87 358,66		37,56	
		Итого прямые затраты									18 722,73	
		ФОТ									8 056,12	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					7 250,51	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					3 355,37	
		Всего по позиции							170 515,17		29 328,61	
8	ГЭСНр61-03-006-05
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов
Примечание: 2.6 / 0,0464	100 м2	0,341		0,341						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			158,546245					53 471,31	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	404,3	1,15	158,546245			337,26		53 471,31	
	2	ЭМ									923,53	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,372525					436,82	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	1,372525			672,87		923,53	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	1,372525			318,26		436,82	
	4	М									8 255,04	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,11935	35,71	0,58	20,71		2,47	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		1,9778	3 392,36	1,23	4 172,6		8 252,57	
		Итого прямые затраты									63 086,7	
8.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		4,3648			0		0	
		ФОТ									53 908,13	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					47 978,24	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					23 719,58	
		Всего по позиции							395 262,52		134 784,52	
9	ГЭСНр61-03-001-01
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (30мм)
	100 м2	0,066		0,066						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,032684					5 854,07	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	250,76	1,15	19,032684			307,58		5 854,07	
	2	ЭМ									67,85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,100188					31,89	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,100188			672,87		67,41	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,100188			318,26		31,89	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,68	1,15	0,051612	6,62	1,28	8,47		0,44	
	4	М									606,34	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0231	35,71	0,58	20,71		0,48	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		0,1452	3 392,36	1,23	4 172,6		605,86	
		Итого прямые затраты									6 560,15	
9.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		0,31944			0		0	
		ФОТ									5 885,96	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					5 238,5	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 589,82	
		Всего по позиции							218 007,12		14 388,47	
10	ГЭСНр61-03-001-02
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-01
	100 м2	0,066		0,066						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,647392					814,28	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	34,88	1,15	2,647392			307,58		814,28	
	2	ЭМ									33,93	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,050094					15,94	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,050094			672,87		33,71	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,050094			318,26		15,94	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,34	1,15	0,025806	6,62	1,28	8,47		0,22	
	4	М									302,93	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,0726	3 392,36	1,23	4 172,6		302,93	
		Итого прямые затраты									1 167,08	
10.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		0,15972			0		0	
		ФОТ									830,22	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					738,9	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					365,3	
		Всего по позиции							34 413,33		2 271,28	
11	ГЭСНр61-03-005-01
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2	0,021		0,021						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,39435					2 889,51	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	389	1,15	9,39435			307,58		2 889,51	
	2	ЭМ									43,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,063756					20,29	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,063756			672,87		42,9	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,063756			318,26		20,29	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,032844	6,62	1,28	8,47		0,28	
	4	М									385,7	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,00735	35,71	0,58	20,71		0,15	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,0924	3 392,36	1,23	4 172,6		385,55	
		Итого прямые затраты									3 338,68	
11.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		0,20328			0		0	
		ФОТ									2 909,8	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					2 589,72	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					1 280,31	
		Всего по позиции							343 271,9		7 208,71	
12	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
Примечание: 2.7 / 19,556; V=13,8+0,86	100 м2	14,66		14,66						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 060,59969					372 811,4	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	1 060,59969			351,51		372 811,4	
	2	ЭМ									751,16	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			104,69439					29 590,83	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	9,60963	37,32	1,36	50,76		487,78	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	9,60963			282,64		2 716,07	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	95,08476	2,31	1,2	2,77		263,38	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	95,08476			282,64		26 874,76	
	4	М									78 884,44	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		6,0106	35,71	0,58	20,71		124,48	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,1466	215 084,63	1,89	406 509,95		59 594,36	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		29,32	531,44	1,23	653,67		19 165,6	
		Итого прямые затраты									482 037,83	
12.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		5 277,6	48,81	1,47	71,75		378 667,8	
		ФОТ									402 402,23	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					358 137,98	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					177 056,98	
		Всего по позиции							95 218,32		1 395 900,59	
13	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
Примечание: 2.8 / 23,6114; V=17,288+0,86	100 м2	18,148		18,148						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			111,6033945					35 518,9	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	111,6033945			318,26		35 518,9	
	2	ЭМ									156,31	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,521755					156,76	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,2608775			548,43		143,07	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,2608775			318,26		83,03	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,2608775	37,32	1,36	50,76		13,24	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,2608775			282,64		73,73	
	4	М									164,97	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		1,8148	56,11	1,62	90,9		164,97	
		Итого прямые затраты									35 996,94	
13.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,1869244	60 840,08	1,19	72 399,7		13 533,27	
		ФОТ									35 675,66	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					32 108,09	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					14 858,91	
		Всего по позиции							5 317,24		96 497,21	
14	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
Примечание: 2.9 / 4,0554	100 м2	3,4795		3,4795						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			50,1578624					15 784,68	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	50,1578624			314,7		15 784,68	
	2	ЭМ									84,83	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2000712					61,9	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,1500534			548,43		82,29	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,1500534			318,26		47,76	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0500178	37,32	1,36	50,76		2,54	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0500178			282,64		14,14	
	4	М									69 971,99	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		0,521925	56,11	1,62	90,9		47,44	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		15,3098	531,44	1,23	653,67		10 007,56	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		835,08	48,81	1,47	71,75		59 916,99	
		Итого прямые затраты									85 903,4	
		ФОТ									15 846,58	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					14 261,92	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					6 600,1	
		Всего по позиции							30 684,13		106 765,42	
15	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
Примечание: 2.10 / 1,45	100 м2	1,09		1,09						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,49593					2 706,18	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	7,49593			361,02		2 706,18	
	2	ЭМ									49,14	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0313376					10,72	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0156688			548,43		8,59	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0156688			318,26		4,99	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0156688			1 642,67		25,74	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0156688			365,77		5,73	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	2,193625	5,67	1,18	6,69		14,68	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0156688	6,62	1,28	8,47		0,13	
	4	М									1 501,33	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		2,1255	60,6	1,18	71,51		151,99	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,01417	80 020,98	1,19	95 224,97		1 349,34	
		Итого прямые затраты									4 267,37	
		ФОТ									2 716,9	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					2 298,5	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					1 177,78	
		Всего по позиции							7 104,27		7 743,65	
16	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
Примечание: 2.11 / 1,45; V=1,09*2	100 м2	1,09	2	2,18						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,182978					5 162,63	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	17,182978			300,45		5 162,63	
	2	ЭМ									99,75	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0940125					31,41	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,062675			548,43		34,37	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,062675			318,26		19,95	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0313375			1 642,67		51,48	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0313375			365,77		11,46	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	2,0369375	5,67	1,18	6,69		13,63	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0313375	6,62	1,28	8,47		0,27	
	4	М									2 128,4	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		6,54	60,6	1,18	71,51		467,68	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,01744	80 020,98	1,19	95 224,97		1 660,72	
		Итого прямые затраты									7 422,19	
		ФОТ									5 194,04	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					4 394,16	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					2 251,62	
		Всего по позиции							12 906,39		14 067,97	
17	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
Примечание: 2.12 / 22,1614; V=16,198+0,86	100 м2	17,058		17,058						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			315,603278					96 987,5	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	220,854617			318,26		70 289,19	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	92,9439246			282,64		26 269,67	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	1,8047364			237,51		428,64	
	2	ЭМ									806,88	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,4712525					468,24	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	1,4712525			548,43		806,88	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	1,4712525			318,26		468,24	
		Итого прямые затраты									98 262,62	
17.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		0,784668	52 265,82	1,79	93 555,82		73 410,26	
17.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		238,812	98,12	1,19	116,76		27 883,69	
		ФОТ									97 455,74	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					87 710,17	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					40 590,32	
		Всего по позиции							19 220,13		327 857,06	
18	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
Примечание: 2.15 / 0,284	100 м	1,06		1,06						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			50,47879					14 267,33	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	50,47879			282,64		14 267,33	
	2	ЭМ									31,69	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,14628					43,08	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,04876			548,43		26,74	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,04876			318,26		15,52	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,09752	37,32	1,36	50,76		4,95	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,09752			282,64		27,56	
	4	М									1 379,16	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,00424	70 296,2	1,14	80 137,67		339,78	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,00636	149 930,17	1,09	163 423,89		1 039,38	
		Итого прямые затраты									15 721,26	
18.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,19504	91 285	1,06	96 762,1		18 872,48	
18.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,23744			0		0	
		ФОТ									14 310,41	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					12 879,37	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					6 582,79	
		Всего по позиции							50 996,13		54 055,9	
19	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)
Примечание: 2.17 / 0,143; V=0,0612+0,0362	100 м2	0,0974		0,0974						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,038582					590,7	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	2,038582			289,76		590,7	
	2	ЭМ									0,61	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0011201					0,36	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0011201			548,43		0,61	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0011201			318,26		0,36	
	4	М									63,14	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,00974	56,11	1,62	90,9		0,89	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,0008766	60 697,21	1,17	71 015,74		62,25	
		Итого прямые затраты									654,81	
19.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0015681	77 205,08	1,37	105 770,96		165,86	
		ФОТ									591,06	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					531,95	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					271,89	
		Всего по позиции							16 678,75		1 624,51	
20	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
V=0,068+0,142	100 м2	0,21		0,21						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,8227					5 100,86	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	73,8	1,15	17,8227			286,2		5 100,86	
	2	ЭМ									1,32	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002415					0,77	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,002415			548,43		1,32	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,002415			318,26		0,77	
	4	М									103,32	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,021	56,11	1,62	90,9		1,91	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0068		0,001428	60 697,21	1,17	71 015,74		101,41	
		Итого прямые затраты									5 206,27	
20.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0113		0,002373	77 205,08	1,37	105 770,96		250,99	
		ФОТ									5 101,63	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					4 591,47	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					2 346,75	
		Всего по позиции							59 026,1		12 395,48	
21	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2	0,141		0,141						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,015315					3 224,79	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	12,015315			268,39		3 224,79	
	2	ЭМ									0,89	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0016215					0,52	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0016215			548,43		0,89	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0016215			318,26		0,52	
	4	М									90,4	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0141	56,11	1,62	90,9		1,28	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,0012549	60 697,21	1,17	71 015,74		89,12	
		Итого прямые затраты									3 316,6	
21.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0022701	77 205,08	1,37	105 770,96		240,11	
		ФОТ									3 225,31	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					2 902,78	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 483,64	
		Всего по позиции							56 334,26		7 943,13	
22	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
Примечание: 2.18 / 25,264	100 м2	15,243		15,243						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			876,9107363					250 971,85	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	876,9107363			286,2		250 971,85	
	2	ЭМ									841,2	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,5338269					488,16	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	1,5338269			548,43		841,2	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	1,5338269			318,26		488,16	
	4	М									57 806,67	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,137187	16 496,03	0,89	14 681,47		2 014,11	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,533505	91 734,54	1,14	104 577,38		55 792,56	
		Итого прямые затраты									310 107,88	
22.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		51,8262	625,83	1,53	957,52		49 624,62	
		ФОТ									251 460,01	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					248 945,41	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					147 481,3	
		Всего по позиции							49 606,98		756 159,21	
23	ГЭСНр62-01-009-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2	0,064		0,064						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,35552					2 963,75	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	140,7	1,15	10,35552			286,2		2 963,75	
	2	ЭМ									2,79	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,011776					3,49	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,15	0,004416			548,43		2,42	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,15	0,004416			318,26		1,41	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,1	1,15	0,00736	37,32	1,36	50,76		0,37	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	1,15	0,00736			282,64		2,08	
	4	М									472,02	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,18		0,01152	56,11	1,62	90,9		1,05	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,0441		0,0028224	25 237,94	1,42	35 837,87		101,15	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	1,1		0,0704	531,44	1,23	653,67		46,02	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,09216	2 507,62	1,23	3 084,37		284,26	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0087		0,0005568	60 697,21	1,17	71 015,74		39,54	
		Итого прямые затраты									3 442,05	
23.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0231		0,0014784	77 205,08	1,37	105 770,96		156,37	
		ФОТ									2 967,24	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					2 670,52	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 364,93	
		Всего по позиции							119 279,22		7 633,87	
Балконы	
24	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)
	100 м2	0,742		0,742						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			94,88696					26 818,85	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	111,2	1,15	94,88696			282,64		26 818,85	
	2	ЭМ									2 222,54	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,53594					434,12	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	38,4	1,15	32,76672			2,44		79,95	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	19,2	1,15	16,38336			126,02		2 064,63	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,8	1,15	1,53594	37,32	1,36	50,76		77,96	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,8	1,15	1,53594			282,64		434,12	
		Итого прямые затраты									29 475,51	
24.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		24,486			0		0	
		ФОТ									27 252,97	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					24 255,14	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					13 353,96	
		Всего по позиции							90 410,53		67 084,61	
25	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
V=-0,742*24	100 м2	-0,742	24	-17,808						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-55,703424					-15 744,02	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	2,72	1,15	-55,703424			282,64		-15 744,02	
		Итого прямые затраты									-15 744,02	
25.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,1		-19,5888			0		0	
		ФОТ									-15 744,02	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					-14 012,18	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					-7 714,57	
		Всего по позиции							50 499,69		-37 470,77	
26	ГЭСН11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой
	100 м2	0,742		0,742						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			29,046332					9 658,2	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч	29,6	1,3225	29,046332			332,51		9 658,2	
	2	ЭМ									446,65	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,5973101					181,36	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,33	1,4375	0,3519863			548,43		193,04	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,33	1,4375	0,3519863			318,26		112,02	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,4375	0,2453238	37,32	1,36	50,76		12,45	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,4375	0,2453238			282,64		69,34	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч	7	1,4375	7,466375	26,26	1,23	32,3		241,16	
	4	М									9 295,9	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,5		0,371	56,11	1,62	90,9		33,72	
	[01.2.01.02-0031]
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т	0,023		0,017066	23 335,8	1,25	29 169,75		497,81	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг	54		40,068	160,27	1,05	168,28		6 742,64	
	[01.3.05.30-0001]
	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
	т	0,004		0,002968	577 267,39	1,18	681 175,52		2 021,73	
		Итого прямые затраты									19 582,11	
26.1	[01.2.03.03-0067]
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100
	т	0,246		0,182532	28 495,35	1,19	33 909,47		6 189,56	
26.2	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	112		83,104	195,07	1,81	353,08		29 342,36	
		ФОТ									9 839,56	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					9 918,28	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					5 436,36	
		Всего по позиции							94 971,25		70 468,67	
27	ГЭСН11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2	0,742		0,742						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,2518					10 348,34	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	40	1,3225	39,2518			263,64		10 348,34	
	2	ЭМ									2 009,38	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,0585863					679,37	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,1	1,4375	1,1732875			1 642,67		1 927,32	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,1	1,4375	1,1732875			365,77		429,15	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	3,41	1,4375	3,6371913	8,54	1,05	8,97		32,63	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч	0,7	1,4375	0,7466375			6,02		4,49	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,83	1,4375	0,8852988	37,32	1,36	50,76		44,94	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,83	1,4375	0,8852988			282,64		250,22	
	4	М									53,78	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	3,5		2,597	35,71	0,58	20,71		53,78	
		Итого прямые затраты									13 090,87	
27.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	3,06		2,27052			5 967,31		13 548,9	
		ФОТ									11 027,71	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					11 115,93	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					6 092,81	
		Всего по позиции							59 095,03		43 848,51	
Водосточные трубы	
28	ГЭСНр58-01-010-01
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м	1,22		1,22						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			51,6304					14 592,82	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	36,8	1,15	51,6304			282,64		14 592,82	
	2	ЭМ									100,03	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,18239					58,05	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,18239			548,43		100,03	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,18239			318,26		58,05	
	4	М									40,07	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т	0,0005		0,00061	60 258,2	1,09	65 681,44		40,07	
		Итого прямые затраты									14 790,97	
28.1	[08.1.02.22-0001]
	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм
	м	114,5		139,69	196,34	1,2	235,61		32 912,36	
		ФОТ									14 650,87	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					13 185,78	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					6 739,4	
		Всего по позиции							55 433,2		67 628,51	
29	ГЭСНр58-01-010-03
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт	0,42		0,42						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			25,8888					7 317,21	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	53,6	1,15	25,8888			282,64		7 317,21	
	2	ЭМ									21,19	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,03864					12,3	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,03864			548,43		21,19	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,03864			318,26		12,3	
	4	М									572,36	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,01		0,0042	119 541,4	1,14	136 277,2		572,36	
		Итого прямые затраты									7 923,06	
29.1	[12.1.01.05-0053]
	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		42	237,18	1,2	284,62		11 954,04	
29.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,0336			0		0	
		ФОТ									7 329,51	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					6 596,56	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					3 371,57	
		Всего по позиции							71 060,07		29 845,23	
30	ГЭСНр58-01-010-05
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт	0,1		0,1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,1865					1 465,91	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	5,1865			282,64		1 465,91	
	2	ЭМ									5,05	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0092					2,93	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,0092			548,43		5,05	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,0092			318,26		2,93	
	4	М									408,83	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,003	119 541,4	1,14	136 277,2		408,83	
		Итого прямые затраты									1 882,72	
30.1	[12.1.01.05-0052]
	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		10	237,1	1,2	284,52		2 845,2	
30.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,0008			0		0	
		ФОТ									1 468,84	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 321,96	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					675,67	
		Всего по позиции							67 255,5		6 725,55	
31	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт	0,1		0,1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,1865					1 465,91	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	5,1865			282,64		1 465,91	
	2	ЭМ									5,05	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0092					2,93	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,0092			548,43		5,05	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,0092			318,26		2,93	
	4	М									408,83	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,003	119 541,4	1,14	136 277,2		408,83	
		Итого прямые затраты									1 882,72	
31.1	[08.1.02.01-0002]
	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм
	шт	100		10	528,32	1,2	633,98		6 339,8	
31.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,008			0		0	
		ФОТ									1 468,84	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 321,96	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					675,67	
		Всего по позиции							102 201,5		10 220,15	
32	ГЭСНр58-01-022-01
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах
	100 шт	0,8		0,8						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			34,776					9 415,95	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	37,8	1,15	34,776			270,76		9 415,95	
	2	ЭМ									5,05	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0092					2,93	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0092			548,43		5,05	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0092			318,26		2,93	
	4	М									5 354,13	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т	0,078		0,0624	55 898,18	1,52	84 965,23		5 301,83	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,0004		0,00032	149 930,17	1,09	163 423,89		52,3	
		Итого прямые затраты									14 778,06	
32.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,0064			0		0	
		ФОТ									9 418,88	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					8 476,99	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					4 332,68	
		Всего по позиции							34 484,66		27 587,73	
33	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=32,36*0,1	т	3,236		3,236			786,73		2 545,86	
		Всего по позиции									2 545,86	
34	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=32,36*0,9	т	29,124		29,124			59,29		1 726,76	
		Всего по позиции									1 726,76	
35	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	32,36		32,36			186,89		6 047,76	
		Всего по позиции									6 047,76	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад			2 366 094,32	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			1 215 588,03	
		   эксплуатация машин и механизмов			13 586,17	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			35 119,51	
		   материальные ресурсы			1 091 480,23	
		   перевозка			10 320,38	
		Итого ФОТ (справочно)			1 250 707,54	
		Итого накладные расходы			1 142 622,02	
		Итого сметная прибыль			587 723,65	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад			4 096 439,99	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			3 945,0119347	
		   затраты труда машинистов			122,254547	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			4 096 439,99	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			2 366 094,32	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			1 215 588,03	
		      эксплуатация машин и механизмов			13 586,17	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			35 119,51	
		      материальные ресурсы			1 091 480,23	
		      перевозка			10 320,38	
		   Всего ФОТ (справочно)			1 250 707,54	
		   Всего накладные расходы			1 142 622,02	
		   Всего сметная прибыль			587 723,65	
				
		ВСЕГО по смете			4 096 439,99	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			2 366 094,32	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			1 215 588,03	
		      эксплуатация машин и механизмов			13 586,17	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			35 119,51	
		      материальные ресурсы			1 091 480,23	
		      перевозка			10 320,38	
		   Всего ФОТ (справочно)			1 250 707,54	
		   Всего накладные расходы			1 142 622,02	
		   Всего сметная прибыль			587 723,65	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			3 945,0119347	
		   затраты труда машинистов			122,254547	
		Итого			4 096 439,99	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((4 096 439,99+0+0+0)*2%) = 81 928,8	2%	81 928,8	
		Итого			4 178 368,79	
		НДС	(4 178 368,79*20%) = 835 673,76	20%	835 673,76	
		Итого			5 014 042,55	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 23/7	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 23/7	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	2,6905	V=2,418+0,2725			
1.1	Строительный мусор	т	13,02202	V=(2,418+0,2725)*4,84			
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	2,6905	V=2,6905			
2.1	Строительный мусор	т	6,51101	V=2,6905*2,42			
3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	2,7565	V=2,6905+0,066			
4	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)	м3	0,1	V=0,1			
4.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,0402	V=0,1*0,402			
4.2	Строительный мусор	т	0,023	V=0,1*0,23			
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,189	V=0,121+0,068			
5.1	Строительный мусор	т	1,82952	V=(0,121+0,068)*9,68			
6	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,172	V=0,172			
6.1	Строительный мусор	т	0,7912	V=0,172*4,6			
7	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)	100 м2	0,172	V=0,172			
8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2	0,341	V=0,341			
8.1	Строительный мусор	т	4,3648	V=0,341*12,8			
9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	0,066	V=0,066			
9.1	Строительный мусор	т	0,31944	V=0,066*4,84			
10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-01	100 м2	0,066	V=0,066			
10.1	Строительный мусор	т	0,15972	V=0,066*2,42			
11	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,021	V=0,021			
11.1	Строительный мусор	т	0,20328	V=0,021*9,68			
12	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	14,66	V=13,8+0,86			
12.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	5 277,6	V=(13,8+0,86)*120*3			
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	18,148	V=17,288+0,86			
13.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,1869244	V=(17,288+0,86)*0,0103			
14	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	3,4795	V=3,4795			
15	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	1,09	V=1,09			
16	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	2,18	V=1,09*2			
17	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	17,058	V=16,198+0,86			
17.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	0,784668	V=(16,198+0,86)*0,046			
17.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	238,812	V=(16,198+0,86)*14			
18	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	1,06	V=1,06			
18.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,19504	V=1,06*0,184			
18.2	Строительный мусор	т	0,23744	V=1,06*0,224			
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)	100 м2	0,0974	V=0,0612+0,0362			
19.1	Краска масляная 	т	0,0015681	V=(0,0612+0,0362)*0,0161			
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,21	V=0,068+0,142			
20.1	Краска масляная	т	0,002373	V=(0,068+0,142)*0,0113			
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,141	V=0,141			
21.1	Краска масляная 	т	0,0022701	V=0,141*0,0161			
22	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	15,243	V=15,243			
22.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	51,8262	V=15,243*3,4			
23	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,064	V=0,064			
23.1	Краска масляная	т	0,0014784	V=0,064*0,0231			
24	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)	100 м2	0,742	V=0,742			
24.1	Строительный мусор	т	24,486	V=0,742*33			
25	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-17,808	V=-0,742*24			
25.1	Строительный мусор	т	-19,5888	V=-0,742*24*1,1			
26	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой	100 м2	0,742	V=0,742			
26.1	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т	0,182532	V=0,742*0,246			
26.2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	83,104	V=0,742*112			
27	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,742	V=0,742			
27.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	2,27052	V=0,742*3,06			
28	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1,22	V=1,22			
28.1	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м	139,69	V=1,22*114,5			
29	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0,42	V=0,42			
29.1	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	42	V=0,42*100			
29.2	Строительный мусор	т	0,0336	V=0,42*0,08			
30	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0,1	V=0,1			
30.1	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	10	V=0,1*100			
30.2	Строительный мусор	т	0,0008	V=0,1*0,008			
31	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0,1	V=0,1			
31.1	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм	шт	10	V=0,1*100			
31.2	Строительный мусор	т	0,008	V=0,1*0,08			
32	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	0,8	V=0,8			
32.1	Строительный мусор	т	0,0064	V=0,8*0,008			
33	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,236	V=32,36*0,1			
34	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	29,124	V=32,36*0,9			
35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	32,36	V=32,36			
	
Составил:		А.И.Бабарыкин